2-Arm-Drehsperre MODUL TONDA

Muster-Leistungsverzeichnis

Drehsperre(n) mit elektromotorisch angetriebenem, asymmetrischem 2-Arm-Drehstern (1x120°, 1x240°) mit barrierefreier Frei-Durchgangsstellung, in Portalgehäuse, komplett zusammengebaut, zur ortsfesten Montage in Innenräumen oder überdachten Durchgängen.
Wahlweise links oder rechts drehend oder Zweirichtungs-Betrieb.
Wartungsfreie Drehkreuzmechanik, im Gerät integrierte Steuerelektronik
Wahlweiser Betrieb an 24 V Gleichstrom oder 230 V Wechselstrom (50 Hz) über im Gerät eingebautes Netzteil
Möglichkeit zum beidseitigen Einbau und Anschluss von Kartenlesern oder biometrischen Kontrollgeräten.
Robustes Gehäuse aus Chrom-Nickelstahl V2A, Werkstoff 1.4301, Oberfläche strichmattiert, mit versperrbarem Deckel und ausreichend Raum zur Unterbringung von Elektronik-einbauten in den halbrunden, separat angesetzten Beinen.
Montage mittels in den Fußkästen verdeckt angebrachten Verschraubungen direkt auf tragfähigem Boden (z.B. Betondecke) oder mittels optionaler Fundamentkonsolen auf nicht-tragfähigen Böden.
Referenzprodukt: Fabrikat Gotschlich Modell MODUL TONDA 3-Arm.
mit folgenden optionalen Einbauten:
•	Eingebaute Opto-Sensoren zum berührungslosen Start des Drehsterns durch Annäherung (nach vorheriger Freigabe durch ein Karten-Lesegerät)
•	Eingebaute Opto-Sensoren zur Erkennung von Missbrauch durch Überklettern oder Unterkriechen
•	Spuranzeige LED-Signal rot und grün mit Pfeilsymbolik, in den stirnseitigen Säulen
•	Freigabeanzeige LED-Signal rot und grün mit Pfeilsymbolik, eingebaut im Deckel
•	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit optional 2Ah oder 10Ah, insbesondere bei Einsatz in behördlich vorgeschriebenen Fluchtwegen

sowie folgendem Zubehör:
•	Externe Bedienkonsole zur manuellen Drehkreuzbetätigung
•	Edelstahl-Plateau mit eingelegtem Wabengummi und seitlichem Spurteiler, zur mobilen Aufstellung an wechselnden Zutrittsorten im Innenbereich