Zweiarm-Drehsperre Dolomit 2 Arm

Muster-Leistungsverzeichnis

Drehsperre(n) mit elektromotorisch angetriebenem Drehstern mit nicht-höhenverstellbaren Standfüßen, komplett zusammengebaut, zur Aufstellung im Innenraum oder im Freien. Ausführung mit asymmetrischem Zweiarm-Drehstern (1x120°, 1x240°) mit barrierefreier Freidurchgangsstellung.
Wahlweise links oder rechts drehend oder Zweirichtungs-Betrieb
Wartungsfreie Drehkreuzmechanik, im Gerät integrierte Steuerelektronik
Betrieb an 24 V Gleichstrom
Möglichkeit zum beidseitigen Anbau und Anschluss von Kartenlesern oder biometrischen Kontrollgeräten
Robustes Gehäuse aus feuerverzinktem Stahl mit versperrbarem pulverbeschichtetem Deckel, Standfüße aus rostfreiem Edelstahl
Montage mittels Verschraubungen direkt auf tragfähigem Boden (z.B. Betondecke) oder mittels optionaler Fundamentkonsolen auf nicht-tragfähigen Böden
Referenzprodukt: Fabrikat Gotschlich Modell Dolomit 2-Arm

mit folgenden optionalen Einbauten:
•	Eingebaute Opto-Sensoren zur Anwesenheitskontrolle (Freigabe nur bei anwesender Person)
•	Eingebaute Opto-Sensoren zur Erkennung von Missbrauch durch Überklettern oder Unterkriechen
•	Grün-Ampel mit Pfeilsymbolik, Leuchtfläche ca. 80 x 80 mm, stirnseitig montiert
•	Mechanisches Zählwerk, rückstellbar
•	Pulverbeschichtung des Korpus
•	Deckel aus Chrom-Nickelstahl, Wkst. 1.4301, Oberfläche strichmattiert

Sowie folgendem Zubehör:
•	Netzteil 1x100 VA, 2x12V, für 230 V 50-60 Hz
•	Netzteil 1x 200 VA, 2x12V, für 230 V 50-60 Hz
•	Halterung zur Montage eines Kartenlesers
•	Fundamentkonsole zur Montage der Drehsperre auf nicht-tragfähigen Böden
•	Palette zur mobilen Aufstellung der Drehsperre auf nicht-vorbereiteten Boden