Portaldrehkreuz Ecco 120 BFB

Muster-Leistungsverzeichnis

Vertikaldrehkreuz(e), mannshohe Ausführung, mit barrierefreier Durchfahrt für Rollstühle, Kinderwagen und Transportkarren.
Elektromotorisch angetriebener Drehstern mit Sperrelement Metallbügel in 120° Teilung. Abweisrechen, Leitelement und Standfüsse aus CrNi-Stahl, V2A, Oberfläche strichmattiert bzw. sandgestrahlt und mit zusätzlichem Säureschutz versehen. Brücke Stahl feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet. Getriebeabdeckung Aluminium beschichtet RAL 9006 Weißaluminium.
Inklusive eingebautem Netzteil und Steuerung für Zweirichtungs-Betrieb.
Wartungsfreier Antrieb, Netzteil und Steuerung für Zweirichtungs-Betrieb im Gerät integriert. Antrieb obenliegend.
Betrieb an 230 V 50 Hz Wechselstrom
Möglichkeit zum beidseitigen Anschluss und Einbau von Kartenlesern oder biometrischen Kontrollgeräten
Montage mittels Verschraubungen direkt auf tragfähigem Boden (z.B. Betondecke) oder mittels optionaler Fundamentkonsolen auf nicht-tragfähigen Böden
Referenzprodukt: Fabrikat Gotschlich Ecco 120 BFB

mit folgendem Zubehör:
•		Dachkonstruktion verzinkt, Tiefe 1.500 mm
•		Dachkonstruktion verzinkt, Tiefe 2.500 mm
•		Dachkonstruktion mit Untersicht, beleuchtet, Tiefe 1.624 mm
•		Dachkonstruktion mit Untersicht, beleuchtet, Tiefe 2.624 mm
•		Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
•		Spuranzeige-Signal grün
•		Spuranzeige-Signal rot / grün
•		Lichttasterfreischaltung
•		Komplettbeschichtung in RAL-Farbe
•		Fundamentkonsolensatz FU-03
•		Stromlos gesperrt Mechanik