Mannshohe Vertikal-Drehtür Forum

Muster-Leistungsverzeichnis

Vertikaldrehtür(n), mannshohe Ausführung, mit elektromotorisch angetriebenem Drehstern aus Acrylglaslamellen in 120° Teilung. Einfassung aus 10 mm Sicherheitsglasplatten, aufgehängt zwischen Stehern aus rostfreiem Edelstahl, zur Aufstellung im Innenraum.
Wahlweise links oder rechts drehend
Wartungsfreie Drehkreuzmechanik, im Gerät integrierte Steuerelektronik. Antrieb und Elektronik in obenliegendem Edelstahl-Gehäuse.
Betrieb an 24 V Gleichstrom
Möglichkeit zum beidseitigen Anschluss von Kartenlesern oder biometrischen Kontrollgeräten
Montage mittels Verschraubungen direkt auf tragfähigem Boden (z.B. Betondecke) oder mittels optionaler Fundamentkonsolen auf nicht-tragfähigen Böden
Referenzprodukt: Fabrikat Gotschlich Modell Forum
mit folgenden optionalen Einbauten:
•	Eingebaute Opto-Sensoren zur Anwesenheitskontrolle (Freigabe nur bei anwesender Person)
•	Option für Zweirichtungs-Betrieb
•	Grün-Ampel in Antriebsgehäuse eingebaut
sowie folgendem Zubehör:
•	Netzteil 1x 100 VA, 2x12V, für 230 V 50-60 Hz
•	Netzteil 1x 200 VA, 2x12V, für 230 V 50-60 Hz
•	Externe Bedienkonsole zur manuellen Drehkreuzbetätigung