Vertikaldrehkreuz Gyro Baden

Muster-Leistungsverzeichnis

Vertikaldrehkreuz(e), hüfthohe Ausführung, mit elektromotorisch angetriebenem Drehstern mit Drehstern in 120° Teilung. Korpus und Abdeckung sowie Sperrelement aus rostfreiem Edelstahl und Acrylglas, kompakte Bauform, zur Aufstellung im Innenraum.
Wahlweise links oder rechts drehend
Wartungsfreie Drehkreuzmechanik, Antrieb in der Achse des Sperrelements.
Betrieb an 24 V Gleichstrom
Möglichkeit zum beidseitigen Anschluss von Kartenlesern oder biometrischen Kontrollgeräten
Montage mittels Verschraubungen direkt auf tragfähigem Boden (z.B. Betondecke) oder mittels optionaler Fundamentkonsolen auf nicht-tragfähigen Böden
Referenzprodukt: Fabrikat Gotschlich Modell Gyro Baden

mit folgenden optionalen Einbauten:
•	Eingebaute Opto-Sensoren zur Betätigung oder Anwesenheitskontrolle (Freigabe nur bei anwesender Person)
•	Sperrelement mit Füllung aus Sicherheitsglas

Sowie folgendem Zubehör:
•	Externes LOGITURN Bedienteil