Motordrehtüre Ikarus Baden

Muster-Leistungsverzeichnis

Motordrehtüre(n), hüfthohe Ausführung, mit elektromotorisch angetriebenem Türblatt. Achse und Sperrelement aus rostfreiem Edelstahl, Sperrelement mit Acrylglaseinlage, zur Aufstellung im Innenraum.
Wahlweise links oder rechts drehend
Wartungsfreie Mechanik, Antrieb in der Achse des Sperrelements.
Betrieb an 24 V Gleichstrom
Möglichkeit zum beidseitigen Anschluss von Kartenlesern oder biometrischen Kontrollgeräten
Montage mittels Verschraubungen direkt auf tragfähigem Boden (z.B. Betondecke) oder mittels optionaler Fundamentkonsolen auf nicht-tragfähigen Böden
Referenzprodukt: Fabrikat Gotschlich Modell Ikarus Baden

mit folgendem Zubehör:
•		Seitlicher Begrenzungsbogen aus rostfreiem Edelstahl
•		Personenleiteinrichtung aus rostfreiem Edelstahl
•		Externes Bedienteil für Steuerung
•		Fundamentkonsolen für nicht-tragfähige Böden