Personenschleuse Selection DF

Muster-Leistungsverzeichnis

Stk. halbhohe Sensorschleuse mit Drehflügeln
Motorangetriebene Sensorschleuse, bestehend aus einem sensorisch überwachten Durchgang mit elektronisch gesteuerten, motor-getriebenen halbhohen Drehtüren für wahlweisen Einsatz in geschlossener oder offener Betriebsart.
2-Richtungsbetrieb mit Ein- und Ausgang in derselben Spur in der geschlossenen Betriebsart

Ausführung des Schleusenkörpers aus CrNi-Stahl V2A, Oberfläche strichmattiert. Sperrelemente aus transparentem Acryl 10 mm. 10 Stk. integrierte Lichtschranken pro Spur zur Überwachung des Innenraums und Schutz vor unerlaubten Eintritten ohne gültigen Ausweis oder durch unerlaubtes Nachlaufen hinter einer berechtigten Person.
Eine eingebaute Steuerung regelt das Öffnen und Schließen der Drehtüren. Bei Auftreffen der Sperrelemente auf einen Widerstand stoppen diese sofort die Bewegung.
An der Vorder- und Rückseite des Schleusenkörpers sind trapezförmige Standsäulen für den Einbau von Kartenlesern sowie Richtungs- und Freigabeanzeigen montiert.

Referenzprodukt: Fabrikat Gotschlich Modell Selection DF

mit folgenden optionalen Einbauten:
•	Eingebaute Opto-Sensoren zur Erkennung von Missbrauch durch Überklettern
•	Eingebaute Opto-Sensoren zur Erkennung von Missbrauch durch Unterkriechen
•	Spursignale in den stirnseitigen Kästen
•	Lichtsignal zur Anzeige von Durchgangsfreigabe oder Sperre in der jeweiligen Gehrichtung, eingebaut im Deckel
•	Werksseitiger Einbau beigestellter Kartenleser