Vertikal-Drehkreuz Vario 1300 D

Muster-Leistungsverzeichnis

Vertikal-Doppeldrehkreuz(e), brusthohe Ausführung, mit elektromotorisch angetriebenem Drehstern mit Drehstern in 90° Teilung. Korpus und Abdeckung aus rostfreiem Edelstahl und Accrylglas, Drehstern aus rostfreiem Edelstahl, kompakte Bauform, zur Aufstellung im Innenraum.
Wahlweise links oder rechts drehend
Wartungsfreie Drehkreuzmechanik, im Gerät integrierte Steuerelektronik. Antrieb und Elektronik oben liegend.
Betrieb an 24 V Gleichstrom
Möglichkeit zum beidseitigen Anbau und Anschluss von Kartenlesern oder biometrischen Kontrollgeräten
Montage mittels Verschraubungen direkt auf tragfähigem Boden (z.B. Betondecke) oder mittels optionaler Fundamentkonsolen auf nicht-tragfähigen Böden
Referenzprodukt: Fabrikat Gotschlich Modell VARIO 1300 D

mit folgenden optionalen Einbauten:
•	180° Teilung mit Panikfunktion
•	Eingebaute Opto-Sensoren zur Anwesenheitskontrolle (Freigabe nur bei anwesender Person)
•	Eingebaute Opto-Sensoren für berührungslose Betätigung
•	Grün-Ampel
•	Übersteig- / Unterkriechschutz
•	Seewasserfeste Ausführung in V4A

sowie folgendem Zubehör:
•	Geländer mit Acrylglasfüllung als Leitelement
•	Halterung zur Montage eines Kartenlesers
•	Externes Bedientableau zur manuellen Drehkreuzbetätigung